锦城镇卫生院医疗体检车

1 医疗车

|  |  |
| --- | --- |
| 车的要求 | 提供车的技术、性能、地盘配置、车身配置等参数 |
| 车载空调 | 空调 | 有 |
| 暖风 | 有 |
| 除霜 | ≧240W无外循环除霜机 |
| 车载服务设施 | 车载设施 | 专用 |
| 行车记录仪 | 有行车记录仪 |
| 灭火器 | 有 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 有 |
| 钢丝防盗安全锤 | 有 |
| 时间单显电子钟 | 有 |
| 前档单幅遮阳帘 | 有 |
| 司机侧遮阳帘 | 有 |
| 有车载电源插座/USB | 有 |
| 车载DR | 提供车载DR技术参数 |

2 铅防护及车内改装

|  |  |
| --- | --- |
|  **项目** | **要求** |
| （1） | 必须是医疗车，具有国家发改委公告，汽车骨架与X光机机械结构融为一体，受力均衡，稳定性强，整车内为平地式地板，无高低落差。 |
| （2）\* | 安装自动门2扇，采用一键式按钮控制自动关门并完成自动曝光，摄片结束自动开门。 |
| （3） | 内部使用4㎜铅板防护，X射线防护符合国家有关标准，并提供国家认可或指定的放射研究所检测报告一份；可视摄像机视频系统1套，有电视监视受检者站立情况；操作台设有220V照明灯、插座。 |
| （4） | 安装冷暖空调能使冷暖空气覆盖车内所有区域 |
| （5） | 按甲方设计要求提供改装设计样图参考。 |
| （6） | 根据设备布局，余下空间安装随车座椅。 |
| （7） | 提供设备电源电缆一套，长度≥30米。（含手摇绕线盘） |

3 浙江省用户名单

交货期要求，合同签订后20个工作日。