**打印机及耗材参数**

一 打印机目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 名称 | 规格参数 | 报价（元） |
| 爱普生WF-M5299a黑白喷墨打印机  同档次或以上 | 类别 | 喷墨打印机 （不接受加注墨水的方式） |  |
| 设备管理软件 | 提供原厂管理软件（可监控耗材状态，打印状态；且可把印量报告按每周、每月、每年定期发送管理员） |
| 打印速度 | 不低于每分钟34页 |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
| 打印分辨率 | 不低于1200×1200 dpi |
| 网络功能 | 支持有线和无线WiFi |
| 进纸盒数量 | 不低于2个 |
| 进纸盒容量 | 不低于300页（A4普通纸75g/m2） |
| 耗材性质 | 打印内容至少防水 |
| 单只耗材印量 | 不低于1万页 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 计数器 | 至少有A4和A5的分别计数功能 |
| 耗电量 | 不高于23W（打印模式） |
| 佳能GX5080  喷墨打印机  同档次或以上 | 类别 | 喷墨打印机（可加墨式） |  |
| 设备管理软件 | 提供原厂管理软件(可监控耗材状态，打印状态;且设备管理软件可把印量报告按每周、每月、每年定期发送管理员) |
| 打印速度 | 不低于每分钟43 页 |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
| 打印分辨率 | 不低于600X1200 dpi |
| 网络功能 | 支持有线和无线WiFi |
| 进纸盒数量 | 不低于1个 |
| 进纸盒容量 | 不低于350页(A4普通纸75g/m2) |
| 耗材性质 | 打印内容至少防水 |
| 单只耗材印量 | 不低于9000页 |
| 显示屏 | 2行中英文显示屏 |
| 计数器 | 至少有 A4和A5的分别计数功能 |
| 耗电量 | 不高于20W(打印模式) |
| 爱普生 M1058黑白喷墨打印机  同档次或以上 | 类别 | 喷墨打印机 |  |
| 设备管理软件 | 提供原厂管理软件（可监控耗材状态，打印状态；且可把印量报告按每周、每月、每年定期发送管理员） |
| 打印速度 | 不低于每分钟33页 |
| 打印分辨率 | 不低于1200 x 1200 dpi |
| 网络功能 | 支持有线和无线WiFi |
| 进纸盒数量 | 不低于1个 |
| 进纸盒容量 | 不低于100页（A4普通纸75g/m2） |
| 耗材性质 | 打印内容至少防水 |
| 单只耗材印量 | 不低于6000页 |
| 耗电量 | 不高于14W（打印模式） |
| 佳能GM2080黑白加墨式打印机同档次或以上 | 名称 | 规格参数 |  |
| 类别 | 加墨式高容量打印机 |
| 耗材规格 | 单黑 |
| 耗材类型 | 颜料 |
| 最高打印分辨率 | 600x1200 dpi |
| 速度：黑白文档 | 13 ipm |
| 速度：彩色文档 | 6.8 ipm (安装选配彩色墨盒时) |
| 连接 | 支持USB连接PC、以太网、Wi-Fi无线、无线直连(AP模式)、PictBridge |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
| 进纸量 | 250+100 |
| 单只耗材印量 | 不低于8000页 |
| 最大幅面 | A4 |
| 爱普生WF-C5390a彩色喷墨打印机  同档次或以上 | 类别 | 喷墨打印机 （不接受加注墨水的方式） |  |
| 设备监控软件 | 提供原厂管理软件（可监控耗材状态，打印状态；且可把印量报告按每周、每月、每年定期发送管理员） |
| 打印速度 | 黑彩同速不低于每分钟34页 |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
| 打印分辨率 | 不低于4800×1200 dpi |
| 网络功能 | 支持有线和无线WiFi |
| 进纸盒数量 | 不低于2个 |
| 进纸盒容量 | 不低于300页（A4普通纸75g/m2） |
| 耗材性质 | 打印内容至少防水 |
| 单只耗材印量 | 不低于黑色1万页 彩色5000页 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 计数器 | 至少有A4和A5的分别计数功能 |
| 耗电量 | 不高于25W（打印模式） |
| 佳能 LBP2900+同档次或以上 | 产品类型 | [黑白激光打印机](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/p10343/) |  |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | [600×600dpi](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s4031/) |
| 黑白打印速度 | A4：14ppm |
| 内存 | 标配：2MB，最大：2MB |
| 双面打印 | [手动](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/p12742/) |
| 网络功能 | [不支持网络打印](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s2069/) |
| 打印方式 | 激光打印 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 质保时间 | 提供三年上门服务 |
| 得实DL620同档次或以上 | 产品类型 | [条码标签打印机](http://detail.zol.com.cn/dot-matrix_printer/s5361/) |  |
| 分辨率 | 200DPI |
| 打印方式 | 热敏及热转印 |
| 打印速度 | 150mm/s |
| 最大打印宽度 | 108mm |
| 最大打印长度 | 无限长度 |
| 纸卷直径外径: | 127mm |
| 标签(纸张)宽度 | 25.4-120mm |
| 标签（纸张）厚度 | 0.06-0.18mm |
| 打印头寿命 | 150KM |
| 切刀选件 | 可以根据医院的后期需要，满足增加切刀组件 |
| 打印控制代码 | Dascom指令、ZPL、EPL、ESC/POS 指令，字符满足：汉字 GB18030大字库、 24\*24 点阵、单字节字体(ZPL)：Font A到Font V ，自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM，PC437；PC850；PC860；PC863；PC865；PC858；PC852；PC866；PC720 |
| 通信接口 | USB接口(2.0全速)，选配：并口、串口、以太网口、蓝牙4.0接口等多种打印接口 |
| 尺寸大小 | 小于等于 230（宽）×290（深）×176（高）mm |
| 存储 | 8MB |
| 介质传感器 | 穿透式+反射式 |
| 检测功能 | 碳带检测、纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测 |
| 腕带打印功能 | 支持热敏+热转印腕带打印，支持医院的移动医护软件，可支持得实医疗腕带打印软件，可支持得实医疗PDA的对接 |
| 其他功能 | 支持与医院门诊LIS系统及医院的HIS系统对接，并且兼容杭州市临安区劳动与社会保障局和杭州市临安区卫生健康局实施的诊间结算系统,兼容医院门诊化验系统 |
| 证书 | 投标产品具有自主知识产权，安全自主可控的SOC控制芯片，能有效保障国家卫生系统信息安全，有效方式卫生信息系统泄密；需提供国家国家知识产权局证书证明；（加盖厂家公章） |
| 其他 | 支持windows操作系统，中标麒麟、银河麒麟等多种国产操作系统并提供证书。 |
| 惠普M454NW | 产品类型 | 彩色激光打印机 |  |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | 38400x600dpi |
| 黑白打印速度 | 28ppm |
| 彩色打印速度 | 27ppm |
| 内存 | 标配：256MB NAND闪存 |
| 网络功能 | [无线/有线网络打印](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s6032/) |
| 打印方式 | 激光打印 |
| 首页打印时间 | 黑白：9.5秒（letter，就绪），彩色：11.1秒（letter，就绪） |
| 惠普M254NW | 产品类型 | 彩色激光打印机 |  |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 网络功能 | [无线/有线网络打印](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s6032/) |
| 打印方式 | 激光打印 |

二耗材纸张目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌（硒鼓，墨盒） | 型号 | 报价（元） |
| 爱普生 | T251 |  |
| 爱普生 | T9491 |  |
| 爱普生 | T9492 |  |
| 爱普生 | T9493 |  |
| 爱普生 | T9494 |  |
| 爱普生 | T9691 |  |
| 爱普生 | 007S |  |
| 爱普生 | T6716 |  |
| 爱普生 | 058 |  |
| 爱普生 | T11H1黑色墨盒 |  |
| 爱普生 | T11G2青色墨盒 |  |
| 爱普生 | T11G2青色墨盒 |  |
| 爱普生 | T11G4黄色墨盒 |  |
| 宝芝蓝 | PZH-416A（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CC388A黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CF228A黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CE278A黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CF280A黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CRG328 |  |
| 欣彩/格之格 | W1110A黑色 |  |
| 欣彩/格之格 | CE505A/319黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CE436A/313黑（带芯片） |  |
| 欣彩/格之格 | CF400A（201A)黑色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF401A（201A)兰色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF402A（201A)黄色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF403A（201A)红色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF410A（410A）黑色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF411A（411A）兰色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF412A（412A）黄色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF413A（413A）红色 |  |
| 欣彩/格之格 | CE410A 黑色 |  |
| 欣彩/格之格 | CE411A（305A）兰色 |  |
| 欣彩/格之格 | CE412A（305A）黄色 |  |
| 欣彩/格之格 | CE413A（305A）红色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF510A（204A)黑色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF511A（204A)兰色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF512A（204A)黄色 |  |
| 欣彩/格之格 | CF513A（204A）红色 |  |
| 欣彩/格之格 | TN3435 |  |
| 欣彩/格之格 | TN471BK |  |
| 欣彩/格之格 | TN471C |  |
| 欣彩/格之格 | TN471M |  |
| 欣彩/格之格 | TN471Y |  |
| 欣彩/格之格 | 2612A |  |
| 欣彩/格之格 | NT-C0206CT |  |
| 兄弟 | 2325 |  |
| 佳能 | CL-815 |  |
| 佳能 | GL86 |  |
| 品牌（复印纸） | 型号 |  |
| 复印纸 | A4 (打病历用) 10包/箱 |  |
| 复印纸 | B6/70克（1000张/包） |  |
| 复印纸 | A5/80G浅绿（500张/包） |  |
| 复印纸 | A5/80g浅黄 |  |
| 复印纸 | 16K/70g |  |
| 复印纸 | A3 70g |  |

喷墨打印机爱普生和佳能品牌可以二选一报价

**二、质量及服务要求**

▲1、提供的产品须保证质量，不得提供假冒伪劣产品，即提供的产品保证为原厂原装正品、全新的，不得私自拆开或重新包装。如发现假货，以次充好，如发现有非正品则以一罚十，采购人且有权无条件终止合同。所投产品需质保3年及以上，质保业主需为浙江省杭州市临安区第一人民医院。

▲2、投标人须提供 7×24 小时技术支持，对用户的服务要求应在 1 小时内响应；要求安排1位以上驻场人员，负责所有打印机的维修和耗材更换工作，参加本项目的驻场服务人员需遵守医院的规章制度，遵循医院相关工作流程。投标驻场人员的配置名单项目实施前，服务方须提交驻场人员的资料交由医院审核；驻场项目经理和其他驻场人员未经院方同意，不得私自撤离和随意更换。

▲3、总供货期内需提供办公设备的日常维修服务，维护内容包括：打印机设备耗材及配件的更换、调试；打印机设备出现的软硬件故障检测、维修；打印机设备的系统升级、重装、驱动安装等；单位人员新增或办公地点变更，涉及到的打印机等设备的组装、拆移、网络接入及设置等。

设备因维修所产生的零部件更换，如未列入本次采购清单（附件）的，按实际产生费用结算。采购清单外的零部件更换价格，应充分参考政采云网上超市、京东商城、天猫商城等网上商城价格，不得高于市场平均价。

▲4、中标人交货时须填写完整的送货单，送货单中应标明货物名称、品牌型号、价格、数量、送货时间、送货人签名等。

▲5、所供货物须确保包装完好无损，对于包装损坏或采购人认为可能已开封过的货物，采购人有权拒收。同时采购人有权采取抽样的方式对所供货物进行抽检，抽检率不低于20%，抽检方式可采用官网核对、总代询问等采购人认为有效的方式。

**三、履约期**

总供货期：合同签订后一年，单批次交货指令发出后下一个工作日内货到指定地点。