**临安区第一人民医院电脑打印机采购项目**

**院内询价采购文件**

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术要求 | 所投品牌及型号 | 参数规格要求（是否符合） | 数量 | 最高限价 | 所投价格 |
| 台式电脑主机 | 详见参数要求 |  |  | 1 | 4100.00 |  |
| 打印机 | 详见参数要求 |  |  | 1 | 1500.00 |  |
| 条码打印机 | 详见参数要求 |  |  | 1 | 1600.00 |  |
| 投影机 | 详见参数要求 |  |  | 1 | 4200.00 |  |
| 显示器 | 详见参数要求 | 21.5 |  | 1 | 900.00 |  |
| 合计小写： 大写： | | | | | | |

报价单位（公章）：

联 系 人：

联 系 电 话：

日 期：

**采购需求**

**一采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术要求 | 品牌 | 规格要求 | 计划数量 | 最高限价 |
| 台式电脑主机 | 详见参数要求 | 联想或同等档次及以上 |  | 150台 | 4100.00 |
| 打印机 | 详见参数要求 | 惠普或同等档次及以上 |  | 60台 | 1500.00 |
| 条码打印机 | 详见参数要求 | 得实或同等档次及以上 |  | 20台 | 1600.00 |
| 投影机 | 详见参数要求 | 爱普生或同等档次及以上 |  | 10台 | 4200.00 |
| 显示器 | 详见参数要求 | 要求和电脑主机同品牌 | 21.5 | 120台 | 900.00 |

附件一：台式电脑

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| **品牌要求** | **联想、DELL、HP** |
| ★CPU | Intel Core i5-8500处理器（6核，主频≥3.0GHz） |
| 主板 | Intel B360芯片组或英特尔Q370 |
| 0★内存 | 8G DDR4 2666MHz 内存 ，2个内存插槽，最大支持32G内存 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| ★声卡 | 集成HD Audio，支持5.1声道 ，前置2个Audio，后置3个Audio |
| ★硬盘 | 128G固态硬盘；（联想或英特尔） |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| ★接口 | 10个USB接口（前置6个USB3.1）、PS/2接口、1个串口，1个VGA+1个HDMI接口，支持双屏显示 |
| ★电源 | 110/220V 180W 85 ES节能电源 |
| 安全特性 | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 |
| 机箱 | 标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，15L |
| 售后服务及质量保证 | 1. 原厂商整机3年保修，主板、内存不回收，365天无休，第二个自然日上门服务；以上服务信息原厂400/800售后电话或官网可查。   2、签订合同时提供原厂商服务承诺函原件。 |

附件二：打印机

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术指标** |
| 产品类型 | [黑白激光打印机](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/p10343/) |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | [600×600dpi](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s4031/) |
| 黑白打印速度 | A4：14ppm，Letter：15ppm； |
| 处理器 | 234MHz |
| 内存 | 标配：2MB，最大：2MB |
| 双面打印 | [手动](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/p12742/) |
| 网络功能 | [不支持网络打印](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s2069/) |
| 打印方式 | 激光打印 |
| 接口类型 | USB2.0 |

附件三：条码打印机

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **技术规格要求** |
| 产品类型 | [条码标签打印机](http://detail.zol.com.cn/dot-matrix_printer/s5361/) |
| 分辨率 | 200DPI |
| 打印方式 | 热敏及热转印 |
| 打印速度 | 150mm/s |
| 最大打印宽度 | 108mm |
| 最大打印长度 | 无限长度 |
| 纸卷直径外径: | 127mm |
| 标签(纸张)宽度 | 25.4-120mm |
| 标签（纸张）厚度 | 0.06-0.18mm |
| 打印头寿命 | 150KM |
| 切刀选件 | 可以根据医院的后期需要，满足增加切刀组件 |
| 打印控制代码 | Dascom指令、ZPL、EPL、ESC/POS 指令，字符满足：汉字 GB18030大字库、 24\*24 点阵、单字节字体(ZPL)：Font A到Font V ，自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM，PC437；PC850；PC860；PC863；PC865；PC858；PC852；PC866；PC720 |
| 通信接口 | USB接口(2.0全速)，选配：并口、串口、以太网口、蓝牙4.0接口等多种打印接口 |
| 尺寸大小 | 小于等于 230（宽）×290（深）×176（高）mm |
| 存储 | 8MB |
| 介质传感器 | 穿透式+反射式 |
| 检测功能 | 碳带检测、纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测 |
| 腕带打印功能 | 支持热敏+热转印腕带打印，支持医院的移动医护软件，可支持得实医疗腕带打印软件，可支持得实医疗PDA的对接 |
| 其他功能 | 支持与医院门诊LIS系统及医院的HIS系统对接，并且兼容杭州市临安区劳动与社会保障局和杭州市临安区卫生健康局实施的诊间结算系统,兼容医院门诊化验系统 |
| ★质保时间 | 原生产厂家壹年内免费上门服务（非第三方授权机构），其中打印头30KM或者6个月，先到为准；生产厂家永久提供医院HIS\LIS软件升级对应的二次开发包以匹配打印；随机赠送智能助手软件 |

附件四：投影机

|  |  |
| --- | --- |
| **主要参数** | |
| 产品类型 | [商务投影机](http://detail.zol.com.cn/projector/s1882/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/s1882/) |
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示芯片 | 3×0.55英寸芯片 |
| 亮度 | [3500流明](http://detail.zol.com.cn/projector/p10984/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/p10984/) |
| 对比度 | 15000:1 |
| 标准分辨率 | [XGA（1024\*768）](http://detail.zol.com.cn/projector/p12962/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/p12962/) |
| **光源参数** | |
| 光源功率 | 210W |
| 光源寿命 | 正常模式：6000小时，经济模式：12000小时 |
| **投影参数** | |
| 变焦方式 | [手动变焦](http://detail.zol.com.cn/projector/p10285/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/p10285/) |
| 聚焦方式 | [手动聚焦](http://detail.zol.com.cn/projector/p22649/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/p22649/) |
| 变焦比 | 1.2X |
| 光圈范围 | F=1.49-1.72 |
| 实际焦距 | f=16.9-20.28mm |
| 投影距离 | 0.89-10.95m |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 |
| 屏幕比例 | [4:03](http://detail.zol.com.cn/projector/s3833/" \o "http://detail.zol.com.cn/projector/s3833/) |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| **系统参数** | |
| 扬声器 | 5W |
| **接口参数** | |
| 输入接口 | 2×视频输入：D-sub 15针 |
| 1×视频输入：RCA |
| 1×视频输入：HDMI |
| 2×音频输入：Stereo mini |
| 1×音频输入：2RCA |
| 1×麦克风输入 |
| 输出接口 | 1×视频输出：D-sub 15针 |
| 1×音频输出：Stereo mini |
| 控制接口 | 1×USB A |
| 1×USB B |
| 1×RJ45 |
| 1×RS-232C |

附件五：显示器参数

要求：21.5宽屏低蓝光LED显示器，VGA+DVI接口，需要和主机同品牌

**五、付款方式**

入库后三个月内结清。

**六、投标截止日期**

2020年 8月 12日上午10：00

**七、投标报价**

1、投标报价以人民币报价，总金额最低的为中标单位。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

**八、投标人要求：**

至少要有电脑维护三年以上工作经验，无不良行为的供应商参与。中标后采用在政府采购网上商城下单模式。

不得提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止采购合同。

1、技术参数：必须符合采购需求指标参数要求。

2、企业情况：投标人企业情况介绍，企业经营规模、注册资金、在职人数等以提供最近3个月投标单位社保缴纳清单上的人数为准。

3、进度保证：投标人提供本项目配送方案、流程及供货进度保证措施。

4、应急供货：投标人提供的日常供货和遇突发事件应急供货的保证措施

5、优惠方案：投标人提供的优惠条件及特殊承诺。

6、投标人自2018年1月1日（以合同签订之日为准）至今有同类项目供货合同业绩（标书内提供项目合同复印件并加盖公章）

7、投标人招投标信用证明：中国招投标网全国招投标企业信用公示截图。

**九、售后服务要求：**

售后服务：提供7×24技术支持热线，半小时电话响应，现场响应时间小于1小时，即1小时内有能够处理故障的技术人员到达现场。对操作系统故障要求8小时内排除。 48小时内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

4、质保期内上门维修，必须出具和填写原厂维修服务单，服务单应包括：用户姓名、联系方式、报修时间、上门时间、完成维修时间、报修设备信息、维修情况等内容，并由用户签字。

5、采购人在中标方出现以下情况之一时，将扣除（部分扣除）质量保证金。

1. 在质保期内，中标人没有提供上门维修的，扣除质量保证金。
2. 在质保期内，中标人没有在承诺的售后服务时间内上门服务的，每次扣除1%的质量保证金。
3. 在质保期内，中标人没有在承诺的售后服务时间内修好设备，又没有提供备品、备件或备机等措施的，每次扣除1%的质量保证金。
4. 在质保期内，中标人以各种理由乱收费的，按收费额的5倍扣除质量保证金。
5. 在质保期内，中标人上门维修没有出具和填写原厂维修单并由用户签字的，每次扣除1%的质量保证金。

**十、开标**

**（一）开标准备**

业主单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须准时参加开标会**，并携带营业执照副本原件、投标人资格及评标办法中要求的其他证明文件原件**。

**（二） 开标程序：**

1. 业主单位宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2. 业主单位校验投标文件的递交时间；

3. 业主单位对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

**4.纸质招投标开标及评审程序**

4.1投标人代表检查其投标文件密封情况；

4.2业主单位工作人员按先投后开后投先开的顺序依序打开投标人提交的报价文件外包装，公布投标人名称，清点投标文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人代表签字确认，符合采购文件要求的送评标委员会评审；

4.3采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效供应商不足3家，经评标委员会确定为废标。

4.4业主单位工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

4.5汇总各投标人报价最低，由评标委员会按综合报价由低到高的顺序依序推荐成交候选人，宣布拟成交候选人。

5. 业主单位做好开标记录，全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

6.会议结束。

**十一、定标**

（一）最低价确定成交单位。本项目由采购人确定成交单位。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果公布，并进行1个工作日的中标（成交）结果公示。

2.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交单位。

3.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在中标（成交）结果公示结束前以书面形式向业主单位提出。

4.质疑处理：相关单位提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交单位后，业主单位以书面形式发出成交通知书。

**十二、****合同授予**

（一）签订合同

1.成交通知书发出后3日内签订合同。

2.成交通知书发出后，成交单位若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

**十三、**采购单位：杭州市临安区第一人民医院

联 系 人：吕金 联系电话：0571-58612119 /138 6803 8767