附件一：电梯明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **梯号** | **梯型** | **技术规格** | **数量** |
| 门诊楼1#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼2#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼3#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼4#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼5#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼6#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼7#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼8#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼9#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-14/14/14 | 1 |
| 医技楼10#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼11#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼12#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼13#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼14#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼15#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼16#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼17#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼18#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼19#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼20#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼21#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼22#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼23#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼24#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼25#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼26#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼27#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼28#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 医技楼29#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 医技楼30#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 医技楼31#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 门诊楼32#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼33#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼34#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼35#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼36#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼37#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼38#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼39#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼40#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼41#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼42#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-2/2/2 | 1 |
| 门诊楼43#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-2/2/2 | 1 |
| 后勤区1#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区2#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区3#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区4#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-630kg-2/2/2 | 1 |
| 行政科教楼1#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼2#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼3#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼4#DT | UN-Victor-R | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 传染楼1#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼2#DT无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼3#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼4#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-4/4/4 | 1 |
| 医技楼FT5-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 医技楼FT5-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT1-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.1m | 1 |
| 门诊楼FT1-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.1m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 合计： |  |  | 77 |